（一）非接触台式眼压计

1. 独特的光感技术反应敏捷，利用操作杆对焦，在角膜中心位置对齐的情况下自动喷气测量，测量迅速
2. 简明的操控设计，清晰的用户控制，无论医生或护士都可快速掌握使用技巧
3. 彩色对焦屏幕将对焦试图和主要操控按钮相结合，简洁、小巧。
4. 柔软的喷气– 超级柔软的喷气让病人的舒适度达到最大
5. 非接触 – 喷气测量方法，完全无耗材，降低用户使用成本的同时免除了交叉感染的风险
6. 物理参数：操纵台尺寸475 x 410 x 245mm (高 x 深 x 宽)左右,底座约一平方米左右，占用空间小
7. 功能全面-便携的同时也配备打印功能，随时导出检查结果
8. 照明系统采用 LED 红外线
9. 测量范围 5mmHg to 50mmHg，满足大多数病人的眼压测量范围，显示精确度可达到0.1mmHg
10. 工作距离-从病患的角膜表面到检查透镜表面为2cm，相当于从喷气管遮圈到病患角膜前表面的距离15cm

11. 智能系统 – 测量完成之后会发出声音提醒，偏离值会自动从IOP结果上移除，提高检查效率

12. 用户可控性 – 可根据检查需要选择展示准确度（1mmHg或0.1mmHg），测量方式有Easy模式或者自动式两种

1. 电源输出 30 伏安（12伏直流电 2.5安培) 频率 50/60 赫兹